[bookmark: _GoBack]雲起樓等大樓-雨遮鐵件工程 需求規範書

壹、施作範圍
    本校雲起樓等大樓外牆及無障礙坡道地面。
貳、現況概述
戶外外牆受日曬雨淋之影響，外牆附著污物，影響外觀甚鉅。雲來集無障礙坡道左右側地面路緣石，下雨影響排水，形成多處積水，影響使用者行走安全。
參、費用
施作所需支付之費用（包括施作保險、規費、驗收、設備保固等費用），均由得標廠商支付。
[bookmark: _Hlk151971687]肆、廠商施作範圍
1、 本案雲起樓等大樓-雨遮鐵件工程，需參考報價單及規格書。
2、 本案鐵件需使用不銹鋼材質。
3、 雨遮需使用PVDF消光灰烤漆-琉璃鋼瓦及簷口瓦。
4、 依圖紙指定烤漆位置，使用戶外耐候型烤漆塗料。
伍、需求說明
1、 案保固期自設備完成驗收後保固壹年
2、 廠商於施作前、中、後，需自主管理遵守職業安全衛生及場地清潔等。
3、 得標廠商需配合業主相關作業之需求，彈性調整施作時間（例如利用例假日或夜間施作等）。
4、 本案案需設有專案負責人一名，專司與業主溝通協調工作。
　　陸、職業安全衛生
1、 廠商於契約期間內，應善盡施作及安全責任，隨時保持設備之正常運作，若因廠商疏失造成任何安全意外(含第三人員之傷亡)，概由廠商負責賠償，機關無關。 
2、 廠商因過失或故意損害機關設備時，承包商應負損害賠償責任。
3、 廠商需依「職業安全衛生法」及相關規定，實施勞工安全衛生管理作業，機關對於廠商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。惟於勞工職業災害，如依職業安全衛生法等有關法律規定，依法應由機關、廠商雙方負連帶補償責任時，機關就其所補償部分，得向廠商求償。
柒、其他事項:
  一、本案現場為準，倘因事前疏忽致發生額外工項時，一經簽約不得要求加價。
  二、如有未盡事項，得標廠商，可將所有未盡事項提出進行必要之協調，
      如未提出協商事項，則視同無異議事項。
捌、其他：
   一、本案得標廠商必須於115年11月30日前完成各項驗收。
   二、聯絡人，請洽總務處 林先生，電話：03-9871000轉11320
玖、附件
一、附件：現場勘查證明書
二、工程圖*共6張


附件
現 場 勘 查 證 明 書
    本公司參加 雲起樓等大樓-雨遮鐵件工程，已親至現場勘查，並瞭解現場各項狀況，謹切結本公司或廠商參加投標並得標時，保證願依現場實際需要詳實估算，遵照實際情形施作，並對契約相關規定及內容絕無異議。

廠商名稱：
負 責 人：
廠商地址：

中華民國  年  月  日

===========================================================

注意事項： 
一、投標廠商於查看現場時，憑本單前往查看，且不得將廠商名稱資訊曝光，敬請配合。 
二、本證明為投標證明文件，投寄時請封入證件封套。 



	本案連絡人：林先生
	

	電      話：03-9871000分機11320


本案連絡人或其授權人簽章：

（本證明無現場連絡人或其授權人簽章者無效）
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A-1圖紙-佛光大學雲起樓頂樓滴水鋼瓦與不銹鋼架(雲起樓-內側)_
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A-2、A-3圖紙-佛光大學屋頂滴水架與不銹鋼板(雲起樓-外側)
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B-1圖紙-佛光大學頂樓增設鋼瓦(雲來集)
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B-2圖紙-佛光大學坡道止水不銹鋼管管(雲來集)
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B-3、B-4圖紙-佛光大學無障礙坡道增設護欄
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C-1圖紙-佛光大學雲五館前入口滴水鋼瓦
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