佛光大學採購 遮光窗簾汰換(含維修)案 施作規範
壹、防焰遮光簾需求：

1.材質：POLYESTER 100％ 
2.支數：70D*300D以上
3.密度：363/in *80/in
4.重量：261g/m²以上
5.防焰性：應符合內政部消防署網站之防焰燄規制防焰性能認證合格，並附有效
  期限內之財團法人防焰安全中心基金會防焰試驗合格報告書。

貳、施作規範：
  一、軌道：請依現場為準。
  二、施作之五金零件須使用不易腐蝕之材料，每窗固定架，在正常使用下可承
      受遮光布及附件之重量。
[bookmark: _Hlk235092889]  三、每一窗簾上須縫製或黏貼防焰標籤，安裝完成後須檢附防焰報告(須符合 
      CNS 10285 規範的防焰窗簾)。
  四、對得標廠商所提產品有疑義時，需進行不同地點抽驗並送認證機關作測
      試，承包商須將被抽驗之遮光布補足。
  五、依現場尺寸施作安裝（含舊有窗簾拆除交付學校總務處，若經判定為廢棄
      物，須將之清運完畢）。
  六、請廠商務必於等標期上班時間至本所現場確實瞭解詳細丈量尺寸並勘查實
      際情形，以利報價。報價後，不得以任何理由要求加價。
  
參、費用
    施作所需支付之費用（包括施作材料、保險、規費、驗收、安裝保固1年等
    費用），均由得標廠商支付；另外本案需設有專案負責人一名，專司與業主
    溝通協調工作。

肆、廠商施作範圍
  一、廠商無法依業主之現場需求變更者，業主得終止或解除契約。
  二、得標廠商需配合業主相關作業之需求，彈性調整施作時間（例如：利用例
      假日及（或）夜間施作等）。



伍、投標廠商基本資格：
[bookmark: _GoBack]  一、廠商登記或設立證明文件、最近一期納稅證明（不及提出者得以前一期納
      稅證明代之）、信用證明文件等。
  二、規格審查：
      投標廠商應於投標文件內預先提出（詳見商品規格需求書 防驗證明須符  
      合CNS 10285 規範的防焰窗簾）供現場審查。
  三、附件A：現場勘查證明書、附件B：禁止轉包切結書
      投標時必須檢附以上證明文件。

陸、損害賠償：
  一、廠商應善盡施作及保固責任，若因廠商疏失造成任何意外（含第3人員之
      傷亡），概由廠商負責賠償。 
  二、承商因過失或故意損害機關設備時，承商應負損害賠償責任。

柒、安全衛生：
  一、承攬商於施作前、中、後，需自主管理遵守職業安全衛生及場地清潔
      等相關規定。
  二、承攬商需依「職業安全衛生法」及相關規定，實施勞工安全衛生管理
      作業，機關對於承攬商（含分包商、再承攬商）及其相關人員因履約所
      致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。惟於勞工職業災害，如依職
      業安全衛生法等有關法律規定，依法應由機關、承攬商雙方負連帶補償
      責任時，機關就其所補償部分，得向承攬商求償。 
  三、承攬商（含分包商、再承攬商）及其相關人員，於契約期間內工作之安
      全意外責任，由承攬商自行負責與機關無涉。
  四、驗收所需之人力、工具及物料器具等，概由廠商負責提供，申報驗收竣

工結案報告必須包含下列指定文件裝訂成冊: 
(一) 施作前、施做中、施作後照片
(二) 防焰試驗合格報告書。
(三)得標廠商施作安裝保固 1年保固證明書。
     
捌、其他事項
  一、本案現場為準，倘因事前疏忽致發生額外項時，一經簽約不得要求加價。
  二、如有未盡事項，得標廠商，可將所有未盡事項提出進行必要之協調，
      如未提出協商事項，則視同無異議事項。
  三、本案務必至現場會勘，以免日後發生爭議事件。
  

 玖、相關法規
     須符合建築物公共安全檢查、消防檢查及建築物室內裝修辦法之相關
     規定。       

 拾、特別規定
   一、本案得標廠商必須於115年9月30日前完成各項驗收。
   二、場地會勘:
       聯絡人 劉先生，電話：03-9871000轉11322。
       代理人 楊先生，電話：03-9871000轉11325。
   三、有關招標文件等相關事宜(如:押標金、合約書、廠商資格等問題)
       請洽承辦 林小姐，電話：03-9871000轉11332。
 
拾貳、附件
一、附件A：現場勘查證明書
二、附件B：禁止轉包切結書























附件A
現 場 勘 查 證 明 書
[bookmark: _Hlk235022688]    本公司參加「佛光大學採購 遮光窗簾汰換(含維修)案」，已親至現場勘查，並瞭解現場各項狀況，謹切結本公司或廠商參加投標並得標時，保證願依現場實際需要詳實估算，遵照實際情形施作，並對契約相關規定及內容絕無異議。

廠商名稱：
負 責 人：
廠商地址：

中華民國  年  月  日

===========================================================

注意事項： 
一、投標廠商於查看現場時，憑本單前往查看，且不得將廠商名稱資訊曝光，敬請配合。 
二、本證明為投標證明文件，投寄時請封入證件封套。 



	

本案場地現勘連絡人或其授權代理人簽章：

（現場勘查證明，無簽章者無效）











附件B：禁止轉包切結書
【禁止轉包切結書】

立切結書人 [廠商名稱] 參與 「佛光大學採購 遮光窗簾汰換(含維修)案」（案號：[案號]）採購案，為確保遵守《政府採購法》第 65 條及第 66 條規定，特此切結如下：

1、本廠商承諾對於本案之全部工程/勞務，均自行履行，絕無將合約
   轉包（即將標的全部或主要部分，或非主要部分轉包予不具備能
   力之廠商）予其他廠商或個人。
2、本廠商理解並遵守，若有分包行為，亦僅限於技術、勞務、材料
   之分包，且分包廠商均具備專業履約能力，並符合相關法令規
   定。
3、若本廠商違反上述規定，將無條件同意機關終止或解除契約，並
   沒收全部保證金及履約保證金，且自負法律責任（包含政府採購
   法第101條至103條之停權處分）。
4、本切結書為合約附件，具同等法律效力。 

   此致 佛光大學




立切結書人：
負責人：
地址：
（請加蓋公司章及負責人印鑑）



中華民國 年 月 日
